## Liste Taster Schalter

Systematische Übersicht über die wichtigsten Arten von Tastern und Schaltern mit ihren charakteristischen Eigenschaften und den üblichen eindeutigen englischen Bezeichnungen(entsprechend Elektronik-Datenblättern, CAD-Bibliotheken (KiCad, Altium) und Normen).

Einteilung in Taster (momentary) und Schalter (latching) ein.

### 1. TASTER (Momentary Switches)

Taster ändern ihren Zustand nur solange sie betätigt werden und gehen danach automatisch zurück.

Deutscher Name | Englischer Name | Eigenschaften | Typische Anwendungen
--- | --- | --- | ---
Drucktaster | Momentary Push Button Switch | Federbelastet, kehrt automatisch zurück | Bedienfelder
Öffner-Taster | Normally Closed Push Button (NC) | Kontakt öffnet beim Drücken | Not-Aus
Schließer-Taster | Normally Open Push Button (NO) | Kontakt schließt beim Drücken | Startknopf
Wechseltaster | SPDT Momentary Push Button | Wechselkontakt | Steuerungen
Kurzhubtaster | Tactile Switch / Tact Switch | sehr kleiner Hub, Klickgefühl | Elektronikgeräte
Mikrotaster | Micro Switch (Momentary) | Schnappmechanik, hohe Präzision | Endschalter
Membrantaster | Membrane Switch | Folientaster | Haushaltsgeräte
Kapazitiver Taster | Capacitive Touch Switch | berührungsempfindlich | Touch-Panels
Piezo-Taster | Piezo Switch | ohne bewegliche Teile | Industrie
Reed-Taster | Reed Switch (Momentary) | magnetisch betätigt | Sensorik

### 2. SCHALTER (Latching Switches)

Schalter bleiben nach Betätigung in ihrer Stellung.

Deutscher Name | Englischer Name | Eigenschaften | Anwendungen
--- | --- | --- | ---
Kippschalter | Toggle Switch | Hebel, rastet ein | Geräte
Wippschalter | Rocker Switch | Wippe | Netzschalter
Schiebeschalter | Slide Switch | Schiebemechanismus | kleine Geräte
Drehschalter | Rotary Switch | mehrere Positionen | Messgeräte
Druckschalter rastend | Push-Push Switch / Latching Push Button | rastet beim Drücken | Taschenlampen
Zugschalter | Pull Switch | Schnur/Zug | Lampen
Schlüsselschalter | Key Switch | mit Schlüssel | Sicherheit
DIP-Schalter | DIP Switch | Miniaturschalter auf PCB | Konfiguration
Kodierschalter | Rotary Encoder Switch | Drehkodierung | Einstellung
Fußschalter | Foot Switch | mit Fuß bedient | Maschinen

### 3. Kontaktkonfigurationen (wichtige englische Begriffe)

Diese Begriffe definieren Kontaktstruktur, unabhängig vom mechanischen Typ.

Abkürzung | Bedeutung | Deutsch
--- | --- | ---
SPST | Single Pole Single Throw | Einpoliger Ein/Aus
SPDT | Single Pole Double Throw | Umschalter
DPST | Double Pole Single Throw | zweipoliger Schalter
DPDT | Double Pole Double Throw | zweipoliger Umschalter
NO | Normally Open | Schließer
NC | Normally Closed | Öffner

### 4. Weitere wichtige spezielle Schaltertypen

Englischer Name | Deutsch | Besonderheit
--- | --- | ---
Limit Switch | Endschalter | mechanische Positionsdetektion
Hall Switch | Hall-Schalter | magnetisch elektronisch
Mercury Switch | Quecksilberschalter | Lageabhängig
Tilt Switch | Neigungsschalter | Bewegungssensor
Knife Switch | Messerschalter | hohe Ströme
Solid State Switch | Halbleiterschalter | kein mechanischer Kontakt

### 5. Industrielle Klassifikation nach Funktion

Momentary

- Momentary NO
- Momentary NC
- Momentary SPDT

Maintained (rastend)

- Maintained Toggle
- Maintained Rocker
- Maintained Slide

### 6. Typische Parameter in Datenblättern

Parameter | Bedeutung
--- | ---
Contact rating | maximaler Strom/Spannung
Actuation force | Betätigungskraft
Travel | Hubweg
Electrical life | elektrische Lebensdauer
Mechanical life | mechanische Lebensdauer
Contact resistance | Kontaktwiderstand
Bounce time | Prellzeit

Hinweis: In Schaltplänen und CAD (KiCad, Altium) werden Schalter meist nur durch ihre Kontaktlogik bezeichnet:

- SPST
- SPDT
- DPDT
- NO / NC

### 7. Resultat für unsere ALC-ArduinoLibraryCollection

Taster (Button)
realisiert durch Taster mit Zeitkonstante für aktiven State (A), nach Zeit T Rückfall in passiven State (P)

- BNC - ButtonNormallyClosed (P:H - A:L)
- BNO - ButtonNormallyOpened (P:L - A:H)

Schalter (Switch)

- SDS - SwitchDualState (S0:L - S1:H)
- SSQ - SwitchSequencerQuad (S0:LLLH - S1:LLHL - S2:LHLL - S3:HLLL )
- SMQ - SwitchMultiplexerDual (S0:LL - S1:LH - S2:HL - S3:HH)