## Liste Taster Schalter

**Systematische Übersicht über die wichtigsten Arten von Tastern und Schaltern** mit ihren **charakteristischen Eigenschaften** und den **üblichen eindeutigen englischen Bezeichnungen**(entsprechend Elektronik-Datenblättern, CAD-Bibliotheken (KiCad, Altium) und Normen).

Einteilung in **Taster (momentary)** und **Schalter (latching)** ein.

### 1. TASTER (Momentary Switches)

Taster ändern ihren Zustand **nur solange sie betätigt werden** und gehen danach automatisch zurück.

| Deutscher Name     | Englischer Name                      | Eigenschaften                           | Typische Anwendungen |
| ------------------ | ------------------------------------ | --------------------------------------- | -------------------- |
| Drucktaster        | **Momentary Push Button Switch**     | Federbelastet, kehrt automatisch zurück | Bedienfelder         |
| Öffner-Taster      | **Normally Closed Push Button (NC)** | Kontakt öffnet beim Drücken             | Not-Aus              |
| Schließer-Taster   | **Normally Open Push Button (NO)**   | Kontakt schließt beim Drücken           | Startknopf           |
| Wechseltaster      | **SPDT Momentary Push Button**       | Wechselkontakt                          | Steuerungen          |
| Kurzhubtaster      | **Tactile Switch / Tact Switch**     | sehr kleiner Hub, Klickgefühl           | Elektronikgeräte     |
| Mikrotaster        | **Micro Switch (Momentary)**         | Schnappmechanik, hohe Präzision         | Endschalter          |
| Membrantaster      | **Membrane Switch**                  | Folientaster                            | Haushaltsgeräte      |
| Kapazitiver Taster | **Capacitive Touch Switch**          | berührungsempfindlich                   | Touch-Panels         |
| Piezo-Taster       | **Piezo Switch**                     | ohne bewegliche Teile                   | Industrie            |
| Reed-Taster        | **Reed Switch (Momentary)**          | magnetisch betätigt                     | Sensorik             |


### 2. SCHALTER (Latching Switches)

Schalter **bleiben nach Betätigung in ihrer Stellung**.

| Deutscher Name        | Englischer Name                             | Eigenschaften            | Anwendungen   |
| --------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------ | ------------- |
| Kippschalter          | **Toggle Switch**                           | Hebel, rastet ein        | Geräte        |
| Wippschalter          | **Rocker Switch**                           | Wippe                    | Netzschalter  |
| Schiebeschalter       | **Slide Switch**                            | Schiebemechanismus       | kleine Geräte |
| Drehschalter          | **Rotary Switch**                           | mehrere Positionen       | Messgeräte    |
| Druckschalter rastend | **Push-Push Switch / Latching Push Button** | rastet beim Drücken      | Taschenlampen |
| Zugschalter           | **Pull Switch**                             | Schnur/Zug               | Lampen        |
| Schlüsselschalter     | **Key Switch**                              | mit Schlüssel            | Sicherheit    |
| DIP-Schalter          | **DIP Switch**                              | Miniaturschalter auf PCB | Konfiguration |
| Kodierschalter        | **Rotary Encoder Switch**                   | Drehkodierung            | Einstellung   |
| Fußschalter           | **Foot Switch**                             | mit Fuß bedient          | Maschinen     |


### 3. Kontaktkonfigurationen (wichtige englische Begriffe)

Diese Begriffe definieren **Kontaktstruktur**, unabhängig vom mechanischen Typ.

| Abkürzung | Bedeutung                | Deutsch                |
| --------- | ------------------------ | ---------------------- |
| **SPST**  | Single Pole Single Throw | Einpoliger Ein/Aus     |
| **SPDT**  | Single Pole Double Throw | Umschalter             |
| **DPST**  | Double Pole Single Throw | zweipoliger Schalter   |
| **DPDT**  | Double Pole Double Throw | zweipoliger Umschalter |
| **NO**    | Normally Open            | Schließer              |
| **NC**    | Normally Closed          | Öffner                 |


### 4. Weitere wichtige spezielle Schaltertypen

| Englischer Name        | Deutsch             | Besonderheit                   |
| ---------------------- | ------------------- | ------------------------------ |
| **Limit Switch**       | Endschalter         | mechanische Positionsdetektion |
| **Hall Switch**        | Hall-Schalter       | magnetisch elektronisch        |
| **Mercury Switch**     | Quecksilberschalter | Lageabhängig                   |
| **Tilt Switch**        | Neigungsschalter    | Bewegungssensor                |
| **Knife Switch**       | Messerschalter      | hohe Ströme                    |
| **Solid State Switch** | Halbleiterschalter  | kein mechanischer Kontakt      |


### 5. Industrielle Klassifikation nach Funktion

**Momentary**

* Momentary NO
* Momentary NC
* Momentary SPDT

**Maintained (rastend)**

* Maintained Toggle
* Maintained Rocker
* Maintained Slide


### 6. Typische Parameter in Datenblättern

| Parameter          | Bedeutung                |
| ------------------ | ------------------------ |
| Contact rating     | maximaler Strom/Spannung |
| Actuation force    | Betätigungskraft         |
| Travel             | Hubweg                   |
| Electrical life    | elektrische Lebensdauer  |
| Mechanical life    | mechanische Lebensdauer  |
| Contact resistance | Kontaktwiderstand        |
| Bounce time        | Prellzeit                |


 **Hinweis:**
In **Schaltplänen und CAD (KiCad, Altium)** werden Schalter meist nur durch ihre **Kontaktlogik** bezeichnet:

* SPST
* SPDT
* DPDT
* NO / NC


### 7. Resultat für unsere ALC-ArduinoLibraryCollection

**Taster (Button)** <br/>
realisiert durch Taster mit Zeitkonstante für aktiven State (A), nach Zeit T Rückfall in passiven State (P) <br/>

- BNC - ButtonNormallyClosed (P:H - A:L)
- BNO - ButtonNormallyOpened (P:L - A:H)

**Schalter (Switch)** <br/>

- SDS - SwitchDualState (S0:L - S1:H)
- SSQ - SwitchSequencerQuad (S0:LLLH - S1:LLHL - S2:LHLL - S3:HLLL )
- SMQ - SwitchMultiplexerDual (S0:LL - S1:LH - S2:HL - S3:HH)


